Template — Dossier di interconnessione PriceTag (perizia / GSE)
Lingua: IT (condivisibile con commercialista / perito).
Stato: template generico (2026-10-08). Non è perizia né certificazione.
Uso: copiare in cartella cliente (Drive/Notion/CRM) e compilare i campi […]. Il template resta in Brain; l’istanza per negozio non va in git di prodotto.
Fonti tecniche: pricetag-docs (API v1, hardware, go-live); Brain descrizione-sistema-infrastruttura-gestionale.md; scheda Allegato → ../business-memory/content/iperammortamento-scheda-allegato-iv-v.md.
Disclaimer: Documento operativo di supporto. Non costituisce consulenza fiscale. L’interconnessione rilevante è quella effettiva presso l’impresa acquirente, non la sola disponibilità di API.
0. Identificazione
	Campo
	Valore

	Ragione sociale cliente
	[…]

	P. IVA / CF
	[…]

	Punto vendita / sede
	[…]

	Indirizzo negozio
	[…]

	Referente tecnico cliente
	[…]

	Referente PriceTag / CRD
	[…]

	Data prevista / effettiva interconnessione
	[AAAA-MM-GG]

	Modalità commerciale
	[ ] Acquisto HW+sistema · [ ] Noleggio / locazione · [ ] Altro: …

	PriceTag storeId (UUID)
	[…]



1. Beni oggetto dell’investimento (Allegato IV / V — da validare)
Elencare solo i beni nuovi acquistati o in locazione per questo punto vendita.
	Bene
	Modello / qty
	N. serie / MAC (se applicabile)
	Fattura / contratto rif.
	Ipotesi Allegato

	Tag ESL
	[modello, n]
	[…]
	[…]
	IV (ipotesi)

	Base Station ESLAP
	[n]
	MAC […]
	[…]
	IV (ipotesi)

	Software / piattaforma PriceTag
	[licenza / canone — da classificare]
	—
	[…]
	V (ipotesi)

	Setup / formazione
	[importo]
	—
	[…]
	Verificare se agevolabile

	Assistenza / SaaS ricorrente
	[importo/mese]
	—
	[…]
	Presunto non agevolabile finché non dice il commercialista



2. Sistema aziendale collegato (controparte dell’interconnessione)
	Campo
	Valore

	Gestionale / POS / ERP
	[nome prodotto + vendor]

	Ruolo
	Source of truth commerciale (catalogo / listini)

	Versione / ambiente
	[…]

	Chi integra (cliente IT / partner / PriceTag)
	[…]

	Modalità di scambio
	[ ] Integration API v1 HTTPS · [ ] CSV/XLSX periodico · [ ] Altro: …



Nota normativa (da verificare col commercialista): il decreto richiede interconnessione al *sistema aziendale di gestione della produzione* o alla *rete di fornitura*. In retail il gestionale/POS è il candidato tipico; la classificazione formale resta al perito.
3. Schema di interconnessione (compilare / allegare diagramma)
[Gestionale / POS del cliente]
        │  HTTPS JSON (API v1)  e/o  CSV/XLSX
        ▼
[PriceTag cloud UE — API + snapshot negozio]
        │
        ├─ App web / desktop / mobile (operatore)
        │
        ├─ MQTT (broker UE) ──► [Base Station ESLAP] ──RF──► [Tag ESL]
        │
        └─ BLE (solo mobile, opzionale) ──────────────► [Tag ESL]
Data in cui lo schema risulta operativo in questo negozio: [AAAA-MM-GG].
4. Protocolli e dati scambiati
4.1 Gestionale → PriceTag (IT)
	Elemento
	Valore documentato

	Protocollo
	HTTPS (Authorization: Bearer o X-PriceTag-Key) e/o file CSV/XLSX

	Endpoint tipici (API)
	POST …/catalog, POST …/prices, GET …/health (vedi docs Integration API v1)

	Chiave prodotto
	EAN

	Dati tipici
	ean, name, price, department, sku

	Direzione
	Solo inbound verso PriceTag in v1 (PriceTag non scrive sul gestionale)

	Review prezzi
	Default: staging in-app prima della pubblicazione a scaffale



4.2 PriceTag → etichette (OT)
	Percorso
	Protocollo
	Dati / payload

	Station (tipico negozio)
	MQTT → ESLAP → RF 2.4 GHz
	Comandi aggiornamento immagine etichetta (esl_code + immagine)

	Prossimità
	BLE GATT (mobile)
	Scrittura diretta sul tag



4.3 Evidenze da allegare (minimo)
☐ Screenshot o log di sync riuscito (API accepted / import CSV) con data
☐ Esempio di record (EAN + prezzo) allineato gestionale ↔ PriceTag ↔ tag
☐ Foto tag aggiornato a scaffale (stesso EAN/prezzo)
☐ Se Station: prova Base Station online + un batch Aggiorna ok
☐ Copia fatture / contratto beni elencati in §1
☐ Diagramma §3 firmato o accettato dal referente tecnico cliente
5. Checklist go-live “interconnessione documentata”
Non chiudere l’installazione senza le evidenze di §4.3.
☐ Catalogo allineato al listino ufficiale del cliente
☐ Almeno un canale sync attivo (API o CSV) con prova datata
☐ Associazioni prodotto ↔ tag verificate a campione
☐ Aggiornamento prova (remoto e/o BLE) riuscito
☐ Data interconnessione registrata in §0
☐ Pack consegnato al commercialista / perito del cliente
6. Cosa fa PriceTag vs cosa fa il cliente
	Attività
	PriceTag / CRD
	Cliente

	Fornire HW + software + scheda tecnica generica
	Sì
	—

	Compilare questo dossier per il punto vendita
	Supporto
	Responsabile finale

	Comunicazioni GSE (prenotazione, conferma, completamento)
	No
	Sì

	Perizia asseverata / ente accreditato
	No
	Sì

	Certificazione contabile dei costi
	No
	Sì

	Conservazione fatture e pratiche
	Copia commerciale propria
	Obbligo principale



Guida GSE sintetica: ../business-memory/content/iperammortamento-guida-gse-cliente.md.
7. Firme (istanza cliente)
	Ruolo
	Nome
	Data
	Firma

	Referente tecnico cliente
	
	
	

	Referente PriceTag / CRD
	
	
	



Changelog del template
2026-10-08: prima versione template (piano iperammortamento docs-reuse).




