Scheda tecnica PriceTag — ipotesi Allegato IV / V (iperammortamento 2026)
Lingua: IT (per commercialista / perito).
Stato: bozza tecnica (2026-10-08). Ipotesi non validate — non affermare in vendita una lettera Allegato fino a parere scritto.
Disclaimer: Non è consulenza fiscale né perizia asseverata.
Inventario fonti: iperammortamento-docs-reuse-inventory.md
Template dossier per negozio: ../ops-memory/content/dossier-interconnessione-template.md
Quadro obbligo: ../legal-memory/content/iperammortamento-transizione-5-0.md
1. Cos’è PriceTag (uso aziendale)
PriceTag è un sistema di etichette elettroniche (ESL) per il punto vendita: riceve catalogo e prezzi dal gestionale/POS del cliente e li pubblica a scaffale su tag e-ink, con mappa del negozio e aggiornamento massivo.
Non sostituisce il gestionale. Il gestionale resta source of truth della politica commerciale; PriceTag è lo strato visuale di gondola (IT → OT).
Processo tipico:
Gestionale / export → import CSV o Integration API v1 (HTTPS) → snapshot PriceTag.
Operatore conferma / invia in coda.
Aggiorna: Base Station via MQTT → ESLAP → RF, oppure BLE da mobile.
2. Architettura (sintesi)
Gestionale/POS  --HTTPS/CSV-->  PriceTag API + DB (UE)
                                      |
                    +-----------------+------------------+
                    |                                    |
              App web/desktop/mobile              MQTT broker (UE)
                    |                                    |
                   BLE                            Base Station ESLAP
                    |                                    |
                    +-------- Tag ESL (e-ink) <----------+
Dettaglio: descrizione-sistema-infrastruttura-gestionale.md (Brain) e PDF export correlato.
MQTT / ESLAP: engineering-memory/content/armor-eslap-hw.md (docs pubbliche Base Station ancora high-level; il dettaglio OT per perizia è qui).
3. Beni immateriali — ipotesi Allegato V
Non chiuse. Da sottoporre al commercialista.
	Ipotesi (voce Allegato V)
	Funzioni PriceTag che si citano
	Fonti docs/Brain
	Rischio

	ff) integrazione dati / IT–OT (ipotesi prioritaria)
	Sync gestionale↔PriceTag (HTTPS/CSV); PriceTag↔ESL (MQTT/BLE); scambio EAN, prezzo, stato aggiornamento
	docs/it/integrazioni/api-v1.md; descrizione-sistema §3–4
	Va dimostrata interconnessione effettiva in sede

	bb) logistica / coordinamento ad alta integrazione
	Coordinamento aggiornamento prezzi in corsia, mappa, code batch
	docs app mappa / aggiornare remoto
	Retail ≠ logistica industriale: perito può restringere

	d)/e) coordinamento / monitoraggio produzione (ipotesi debole)
	Coda aggiornamenti, stato radio Station
	docs + Hub connector
	Non siamo MES/SCADA di fabbrica



Funzionalità software documentabili (citabili)
	Funzione
	Come si dimostra

	Ingestione catalogo/prezzi da sistema aziendale
	API v1 POST /catalog, POST /prices o import CSV/XLSX

	Autenticazione per negozio
	Token integrazione scoped a storeId

	Protocolli riconosciuti
	HTTPS/JSON; MQTT verso Station; BLE GATT

	Dati scambiati
	EAN, name, price, department, sku; payload immagine etichetta verso tag

	Trasformazione digitale del processo
	Da cartellino cartaceo / aggiornamento lento → aggiornamento digitale a scaffale allineato al listino



4. Beni materiali — ipotesi Allegato IV
	Bene
	Ruolo
	Specs documentate (docs)
	Note OT (Brain)

	Tag ESL
	Display prezzo a scaffale
	Batteria 7–10 anni; IP65; ~60–80 s aggiornamento; BLE + RF (docs/it/hardware/tag-esl.mdx)
	Formati display / pairing: TODO in docs; schede vendor se richieste

	Base Station (ESLAP)
	Aggiornamento remoto fino a ~4.000 tag
	docs/it/hardware/base-station.mdx, copertura radio
	OpenWrt + radio SDR; firmware MQTT; broker PriceTag UE; ~15 m volume tipico



Ipotesi di lavoro per il commercialista: pacchetto HW (IV) + software/piattaforma (V) interconnessi, piuttosto che solo SaaS.
5. Interconnessione — definizione operativa PriceTag
Per PriceTag, “interconnessione effettiva” in un negozio significa tutte le seguenti:
Esiste un sistema a monte (gestionale/POS) da cui arrivano catalogo/prezzi.
C’è prova datata di scambio (API o CSV) verso PriceTag.
I prezzi sono pubblicabili sui tag (Station MQTT e/o BLE) con prova a scaffale.
Il tutto è compilato nel [dossier per negozio](../ops-memory/content/dossier-interconnessione-template.md).
Non basta: brochure, “API disponibile”, o solo abbonamento cloud senza beni e senza sync dimostrato.
6. Modalità di acquisto (input per il fiscalista)
	Modalità commerciale PriceTag
	Nota per agevolazione

	Acquisto totale HW + sistema
	Cammino più allineato a “costo di acquisizione”

	Noleggio operativo / Grenke / CRD
	Verificare se = *locazione finanziaria* ai fini del decreto

	Abono servizio €100/mese (o canone SaaS puro)
	Presunto fuori dalla maggiorazione finché non c’è parere contrario



Domande formali: iperammortamento-preguntas-commercialista.md.
7. Cosa non affermare finché non c’è parere
Una lettera precisa dell’Allegato IV o V come “certificata”.
Che “ogni cliente PriceTag ha diritto all’iperammortamento”.
Che il solo canone mensile software è agevolabile.
Che il preventivo Hub (annex 180%) sostituisce perizia o GSE.
Changelog
2026-10-08: prima scheda ipotesi Allegato IV/V + citazioni docs/Brain.




